# 秀场Flash需求

~~Flash大小 540\*405 采集和播放的视频大小都是800\*600的~~

~~功能列表~~

~~1：获取本地视音频组件~~

~~能获取本地视音频工具列表，如摄像头、呱呱k歌伴侣 这样的一个列表~~

~~我的界面上会提供用户选择一个工具进行视音频发布~~

~~2：采集视频到rtmp服务器~~

~~采集选择的视音频工具里的数据~~

~~支持选择只采集音频 、只采集视频~~

~~视频最好是h264格式 15帧 800\*600的图像，视频质量越好越好, 350Kbps~~

~~音频最好是acc格式 44khz 质量越好越好~~

3：播放视频

~~播放rtmp协议的视频~~ 或者flv文件

4：~~支持音量调节~~

5：提供js能调用flash里功能的方法

~~通过js触发发布 参数为一个rtmp的url~~

通过js触发播放 参数为一个rtmp的url （如果已经在播放一个rtmp里就切换到新的rtmp流）

~~通过js设置flash的背景图片~~（当flash视频没有数据时显示,flash自动显示背景）

6：~~flash检查到与rtmp服务器断开连接时能触发一个js方法~~

7：~~支持全屏 支持加载动画~~

8：高稳定性

9：视音频编解码 参数设置接口